**(Секциялық қақпа)**

**Сатып алынатын тауарлардың**

**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптар** |
| 1 | Таурадың атауы | Секциялық қақпа |
| 2 | Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың  атауы. Ұлттық және мемлекет аралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік  сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық  сипаттамаларык өрсетіледі. | МЕМСТ 31174-2017 |
| 3 | Шыққан жылы |  |
| 4 | Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 айдан кем емес. |
| 5 | Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының  сипатталуы | Қолмен тізбекті басқарылатын автоматты секциялық қақпа.  Құрылыс түрі: секциялық.  Ені: 6900 мм. Биіктігі: 5900 мм.  Жалпы ашылу ауданы: кемінде 40,0 м².;  Төбесі: 7000 мм кем емес.  Сол жақ қабырға: 500 мм кем емес.  Оң жақ қабырға: 500 мм кем емес.  Бөлменің тереңдігі: 10000 мм кем емес.  Ойыққа бекітуге арналған металбұйымдар: Иә.  Қабырғалар материалы: металл.  Төбенің материалы: металл.  Маңдайшаның материалы: металл.  Көтеру түрі: төменгі білікпен тік көтеру.  Цикл саны: 50000 кем емес.  Жетек: электрлік қоректендіру кемінде 380 В, 50 Гц  Айналу сәті: 120 Н.м артық емес  Біліктін айналу жылдамдығы: 22 айн/мин аспайды  Мотордың айналу жылдамдығы: 1400 айн/мин аспайды  Кілтек кертпесімен білік тесігі: кемінде 25,4 мм  Қол тізбегінің ұзындығы: кемінде 12 метр  Қарқындылық: 65% кем емес  Қозғалтқыш қуаты: кемінде 700 Вт  Пайдалану температурасы: -20…+55°С  Кедергі кезінде тоқтауға арналған фотоэлемент: 1 жұптан кем емес.  Қашықтан басқару пульті: кем дегенде 2 дана  Үш позициялы басқару түймесі (ашу/жабу/тоқтату) кем емес: 1 дана.  Тростың үзілуінен қорғау құрылғысы, трос үзілген жағдайда құрылымның жабылуын тоқтатады.  Қақпа түсін Тапсырыс берушімен келісілуі керек. |
| 6 | Байланысты қызметтер (қажет  болған жағдайда көрсетіледі)  (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) | Қолданыстағы қақпаларды бөлшектеу және жаңа қақпаларды орнату және іске қосу-реттеу. |
| 7 | Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда орындаушыға қойылатын қосымша талаптар және онымен  мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қаже тболған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауғ ажол  берілмейді |  |