**Техническая спецификация**

**по государственной закупке товара дымовой пожарный извещатель**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Раздел** | **Требования** |
| 1 | Наименование товара | Дымовой пожарный извещатель |
| 2 | Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок |  |
| 3 | Год выпуска | Не ранее 2021 года |
| 4 | Гарантийный срок (в месяцах) | Не менее 12 месяцев |
| 5 | Описание требуемых функциональных, технических,  качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Интеллектуальный фотоэлектрический датчик дыма.  Чувствительный элемент:  фотоэлектрический, на принципе рассеивания света.  Предельные значения параметров окружающей среды:  Скорость ветра: дo 5000 футов/мин (0-25,39 м/с);  Температура: от 32° дo 120°F (0° дo 49°C);  Относительная влажность: 0 дo 93% без конденсации.  Диапазон чувствительности:  От 0,67 до 3,77% ослабления на фут  Совместимость:  Контроллер шлейфа устройств Signature. |
| 6 | Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и  испытания товаров) | Поставщик обязан произвести монтаж, подключение, наладку с внесением в базу данных системы EST3 и прописать адрес по зонам. |
| 7 | Условия к потенциальному  поставщику в случае определения его победителем и  заключения с ним договора о  государственных закупках  (указываются при необходимости) (Отклонение  потенциального поставщика за не указание и непредставление  указанных сведений не допускается) |  |