**Техническая спецификация**

 **по государственной закупке товара дымовой пожарный извещатель**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Раздел** | **Требования** |
| 1 | Наименование товара | Дымовой пожарный извещатель |
| 2 | Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок |  |
| 3 | Год выпуска | Не ранее 2021 года |
| 4 | Гарантийный срок (в месяцах) | Не менее 12 месяцев |
| 5 | Описание требуемых функциональных, технических,качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Интеллектуальный фотоэлектрический датчик дыма.Чувствительный элемент: фотоэлектрический, на принципе рассеивания света.Предельные значения параметров окружающей среды:Скорость ветра: дo 5000 футов/мин (0-25,39 м/с);Температура: от 32° дo 120°F (0° дo 49°C);Относительная влажность: 0 дo 93% без конденсации.Диапазон чувствительности:От 0,67 до 3,77% ослабления на футСовместимость:Контроллер шлейфа устройств Signature. |
| 6 | Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки ииспытания товаров) | Поставщик обязан произвести монтаж, подключение, наладку с внесением в базу данных системы EST3 и прописать адрес по зонам. |
| 7 | Условия к потенциальномупоставщику в случае определения его победителем изаключения с ним договора огосударственных закупках(указываются при необходимости) (Отклонениепотенциального поставщика за не указание и непредставлениеуказанных сведений не допускается) |  |