**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Раздел | Требования |
| 1 | Наименование товара |  Блок управления сценариями команд (кастомами) для OverDrive системы |
| 2 | Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок |  |
| 3 | Год выпуска | Не ранее 2020 года |
| 4 | Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| 5 | Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Блок управления сценариями команд (кастомами) для системы OverDrive 20.2.4 должен работать с Rundown, CustomControls, QuickRecalls и внешними производственными устройствами, быстро и без ошибок выводить в эфир с назначенных жидко кристаллических (далее ЖК) кнопок. Наличие разъёмов блока управления: - не менее 1 входа источника питания 12В, постоянного тока;  - не менее 1 порта RJ45 Ethernet.Количество ЖК кнопок блока управления: - не менее 28 кнопок.  Блок управления должен интегрироваться с текущей версией “OverDrive 20.2.4”, локальным сервером “Caprica 7.2F” и более обновлёнными версиями. Данный модуль должен работать на базе видеомикшера Ross Video Carbonite Black Plus. В комплекте блока управления должны быть:  -не менее 1 –го кабеля питания, длинной не менее 1м; -не менее 1-го блока питания (input (вход): 100-240B, output(выход):12B ). Недопустима поставка оборудования, бывшего в употреблении, восстановленного, переработанного или каким-либо образом модифицированного.  |
| 6 | Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | Обеспечить установку и настройку всех действующих сценарий команд поставляемого оборудования. Установка и настройка должна производится согласно утверждённого графика работ. |
| 7 | Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) |  |