**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптары** |
| 1 | Тауардың атауы | Сплиттер  |
| 2 | Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. |  |
| 3 | Шыққан жылы | 2019-дан ерте емес |
| 4 | Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 |
| 5 | Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | Сплиттер базалық станцияның бір портына: кемінде бес антенналық арнаны қамтамасыз етуі тиіс;SFP талшықты-оптикалық кабель ұясы: кемінде бір;Қабылдағыш таратқыштың антеннасына қосуға арналған RJ-45 ұяшығы: кемінде бес дана;Матрицаға қосуға арналған RJ-45 ұяшығы: кемінде бір дана;Антенналарға қуат беру (2.1А кезінде 24 В) функциясымен жиынтықта құрылғының өзінің қуаты болуы керек.IP63 су және шаң өткізбейтін құрылғыЖұмыс күйінде: 32-125 ºF (0-ден +50 ºC дейін)Жиынтықта микрофон тірегіне бекіткіш кемінде бір дана және кем дегенеде 1.5м ұзындығымен қоректендіру кабелі кемінде бір дана болуы тиіс.Пайдаланылған, жаңартылған, қайта өңделген немесе кез келген тәсілмен өзгертілген жабдықты жеткізуге жол берілмейді.Clear Com жабдықтарымен, Clear Com FILE-BASE-II базалық станциясымен үйлесімділік |
| 6 | Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) | Жеткізілген жабдықтың орнатылуы мен реттеуін қамту қажет |
| 7 | Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда орындаушыға қойылатын қосымша талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі)(Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді |  |