**Бағаналы түрдегі сүзгілерге арналған сүзгіш сіңіргіштерді ауыстыру бойынша қызмет**

**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптар** |
| 1 | Қызметтің атауы | Бағаналы түрдегі сүзгілерге арналған сүзгіш сіңіргіштерді ауыстыру бойынша қызмет |
| 2 | Кепілдік мерзімі (айлар) |  |
| 3 | Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы: | 1. Механикалық қоспалардан тазарту сүзгісі (құм сүзгі)  - кварцты құм – 100 кг.  - сусыз кремний тотығы (кремний силикаты) – 210 кг.  2. Көмірлі сүзгі  - Кварцты құм – 150 кг.  -белсендендірілген көмір– 400 кг.  3. Жұмсарту сүзгісі  - кварцты құм – 120 кг. |
| 4 | Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) | Сүзгілеу элементтерін жеткізу, су ысырмаларын жабуға ауыстыру, төменгі люктерді ашу, ескі сіңіргіштер төгіндісін алып тастау, бақылау процессорларын ыдыстардан шешу, жоғарғы люктерді ашу, ыдыстарды жуу және тазалау, төменгі люктерді жабу, жаңа сіңіргіштерді толтыру, сүзгіш жүктеулерді бір сағат ішінде жуу, жоғарғы люктерді жабу, су беру ысырмаларын ашуға ауыстыру, контролллерлер мен уақыт релесін орнату және теңшеу. Сіңіргіштерді сатып алу және ауыстыру, іске қосу-реттеу жұмыстары және пайдаланылған сіңіргіштерді шығару өнім берушінің есебінен.  Ғимаратқа, жабдыққа, мүлікке қандай да бір зиян келітірлген жағдайда өнім беруші барлық шығындарды 100 (жүз)материалдық жауапқа тартылады 100 (жүз) пайыз өтей отырып, толық материалдық жауапкершілігін көтереді.  Қауіпсіздік техникасын, электр қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін сақтау. |