**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Раздел | Требования |
| 1 | Наименование товара | Петличный микрофон |
| 2 | Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок |  |
| 3 | Год выпуска | Не ранее 2020 года  |
| 4 | Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| 5 | Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Микрофон: петличный;Принцип действия: конденсаторныйНаправленность микрофона: всенаправленный;Номинальное сопротивление: 1000 Ом;Частотный диапазон: от 20 Гц до 20000 Гц / ±3 дБ /;Чувствительность: -46 дБ;Звуковое давление: 142 дБ;Эквивалентный уровень шума: 27 дБ (А);Разъем подключения: 3-pin / Lemo /;Длина кабеля: не менее 1.6 м;Питание: фантомное;Фантомное питание: 7,5 В;Материал корпуса: пластик;Диаметр микрофона: не более 5 мм;Вес: не более 2 гНаличие короткого MZC 2-1 колпачка и длинного колпачка MZC 2-2;Совместимость с передатчиками Sennheiser SK5212 и с ресиверами Sennheiser EM3732. Недопустимо поставка микрофона, бывшего в употреблении, восстановленного, переработанного или каким-либо образом модифицированного. В составе акциона Потенциальный Поставщик должен предоставить авторизационное письмо от производителя оборудования, либо его официального представителя (дилера или дистрибьютора) указанного в технической спецификации Потенциального поставщика. |
| 6 | Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) |  |
| 7 | Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) |  |