**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**закупаемой Работы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Раздел** | **Требования** |
| 1 | Наименование работ | Работа по изготовлению и установке алюминиевых дверей с комплектующими |
| 2 | Гарантийный срок (в месяцах) | 12 месяцев |
| 3 | Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных | Высота дверей: не менее 2100 мм и не более 2105мм.Ширина дверей - не менее 890 мм и не более 895 мм.стекло - не менее 4 мм с белой матовой тонировочной пленкой. Профиль алюминиевый, сечением – не менее 45 мм.В комплекте с дверью:Ручка – 1 шт, Замок – 1 шт.,Сердцевина – 1 шт., Ключи – 1 комплект, Навесы - 4 шт., Дверной доводчик – 1 шт. Цвет: серебристый. Поставщик обязуется согласовать дизайн и оттенок с Заказчиком. Поставщик обязан устранить недостатки товара и некомплектность в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков товаров и комплектности, несет Поставщик. В сумму товара включены доставка, разгрузка, демонтаж и монтаж, а также вывоз упаковочного материала и мусор.**Данные двери с комплектующими в количестве – 30 шт.** Работа осуществляется по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кунаева 4 |
| 4 | Условия к потенциальномупоставщику в случае определения его победителем изаключения с ним договора огосударственных закупках(указываются при необходимости) (Отклонениепотенциального поставщика за не указание и непредставлениеуказанных сведений не допускается) | В случае выходов из строя комплектующих, в период гарантийного срока, Поставщик обязан в течении 10 календарных дней устранить неисправность за свой счёт. Изготовление, расходный материал, необходимое оборудование, доставка, замеры, демонтаж, монтаж, а также все сопутствующие услуги входят в общую стоимость договора. Поставщик обеспечивает чистоту и производит вывоз остатков мусора после монтажных работ.  |