**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптары** |
| 1 | Тауардың атауы | Қол таратқыш |
| 2 | Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. |  |
| 3 | Шыққан жылы | 2020 жылдан ерте емес |
| 4 | Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 |
| 5 | Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | Сымсыз қол таратқыш.  Радио жиілік диапазоны: 470 МГц-тен 638 МГц-ке дейін;  Беру жиіліктерінің саны: кемінде 59 фабрикалық жиіліктері бар "FIX" банкі, кемінде 20 таңдалатын жиіліктері бар "VAR" банкі, 5 КГц қадамдарымен баптау;  Өткізу жолағы: 184 МГц;  Номиналды ауытқу:+/ - 40 КГц;  Ең жоғары ауытқу: + / - 56 КГц;  Жиілік тұрақтылығы: жұмыс температурасының диапазонында +/- 10 кГц;  Зиянды сәулелендіру: 4 нВт көп емес;  Жаңғыртылатын жиіліктер диапазоны: 60 Гц кем емес 20000 Гц артық емес;  1 дБ бойынша қадамдармен ауысатын сезімталдық:  - 40дб-дан 0 дБ дейін;  СБК (сызықтық емес бұрмалану коэффициенті): 0,3 %-тен көп емес;  Сигнал/шу қатынасы: 110 дБ кем емес;  Жұмыс температурасының диапазоны: -10°C-тан +55°C-қа дейін;  Қоректендіру: кемінде 2 дана АА батареялары;  Жұмыс уақыты: 7 сағаттан артық емес;  Габариттері: 35,5 мм х 200 мм артық емес;  Салмағы: кем дегенде 250 г.  Қолда бар MZQ 3072-мен бірдей микрофон ұстағышының және Ken 5200 түрлі-түсті маркерлерінің болуы.  Sennheiser MD 5235 капсюлдерімен және Sennheiser ЕМ 300-500 G4 қабылдағыштарымен үйлесімділік.  Пайдаланылған, қалпына келтірілген, қайта өңделген немесе кез келген тәсілмен өзгертілген таратқышты жеткізуге жол берілмейді.  Аукцион құрамында Әлеуетті Жеткізуші Әлеуетті Жеткізушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген жабдықты өндірушіден немесе оның ресми өкілінен (дилерден немесе дистрибьютордан) авторизациялау хатын ұсынуы керек. |
| 6 | Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) |  |
| 7 | Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда орындаушыға қойылатын қосымша талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі)(Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді |  |