**Техническая спецификация**

**по государственному закупу «Видеоплата для записи и воспроизведения»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Раздел | Требования |
| 1 | Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок | ГОСТ IEC60950-1*-*2014 Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. |
| 2 | Год выпуска | Не ранее 2021 |
| 3 | Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| 5 | Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Видеоплата для ввода/вывода HD-видеосигналов по SDI и вывода аудио.  Интерфейс подключения не ниже PCI Express X8.  Количество входов/выходов SDI-видеосигналов: Не менее 4-х конфигурируемых портов с возможность настройки каждого видеовхода или видеовыхода формата не ниже FullHD.  Наличие поддержки цифровые интервалы гашения строк (HANC) и интервалы гашения полей (VANC) для каждого входа и выхода, наличие с нулевой задержкой кадров в реальном времени, наличие активного охлаждения видеоплаты.  Форм-фактор портов (разъем) ввода/вывода BNC/micro BNC.  При форм-факторе портов (разъем) ввода/вывода-отличных от BNC-требуется адаптер на порты micro BNC.  Видеоплата должна поддерживать интеграцию системами не менее: Dalet Brio, Dalet Galaxy, Dalet Еnterprise 3.5, Evertz, [Harmonic Rhozet Carbon Coder,](http://pooshock.ru/629-harmonic-rhozet-carbon-coder-v316024320.html)  Также Видеоплата должна проигрывать (воспроизвести) и управлять видеоконтенты через программное обеспечение для вещания Harmonic ClipTools.  **Потенциальный поставщик в рамках аукционной заявки должен приложить авторизационное письмо от компании производителя (дилеров или дистрибьюторов) предлагаемого к поставке оборудования.** |
| 6 | Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и  испытания товаров) | Поставщик также должен предусмотреть: интеграцию (Dalet, Harmonic)/установку/диагностику/тестирование, транспортировку всего оборудования. |
| 7 | Условия к потенциальному  поставщику в случае определения его победителем и  заключения с ним договора о  государственных закупках  (указываются при необходимости) (Отклонение  потенциального поставщика за не указание и непредставление  указанных сведений не допускается) |  |
| 8 | Срок поставки | Со дня вступления в силу договора до 20 декабря 2022 года |
| 9 | Место поставки товара | г.Нур-Султан, район "Есиль", ул. Д. Конаева, 4. |