**«Жазу мен жаңғыртуға арналған бейнетақша»**

**мемлекеттік сатып алу бойынша**

**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Бөлім | Талаптар |
| 1 | Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың  атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік  сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін  функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық  сипаттамалары көрсетіледі. | МЕМСТ IEC 60950-1-2014 Ақпараттық технологиялар жабдықтары. Қауіпсіздік талаптары. |
| 2 | Шыққан жылы | 2021 жылдан ерте емес |
| 3 | Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 |
| 4 | Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының  сипатталуы | SDI және аудио шығару арқылы HD бейнесигналдарын енгізу/шығару үшін бейнетақша.  Қосылу интерфейсі PCI Express x8-ден төмен емес.  SDI бейнесигналдарының кірістер/шығыстар саны: Full HD форматынан төмен емес әр бейнекірісті немесе бейнешығысты баптау мүмкіндігі бар кемінде 4 конфигурацияланатын порт.  Әрбір кіріс пен шығыс үшін сандық жолды өшіру аралықтарын (HANS) және өрісті өшіру аралықтарын (VANS) қолдаудың болуы , шынайы уақытта кадрлардың нөлдік кідірісінің болуы, бейнетақшаны белсенді салқындатудың болуы.  BNC/micro BNC енгізу/шығару (ағытпа) порттарының форм факторы.  BNC-дан бөлек енгізу/шығару (ағытпа) порттарының форм факторы кезінде micro BNC порттарына бейімдегіші талап етеді.  Бейнетақша кем дегенде келесі жүйелермен интеграцияны қолдауы тиіс: Dalet Brio, Dalet Galaxy, Dalet Enterprise 3.5, Evertz, Harmonic Rhozet Carbon Coder,  Сондай-ақ, бейнетақша Harmonic СlipТools хабар таратуға арналған бағдарламалық жасақтамасы арқылы бейне контентті ойнатуы (жаңғыртуы) және басқаруы тиіс.  **Әлеуетті жеткізуші аукциондық өтінім шеңберінде өндіруші компаниядан (дилерлерден немесе дистрибьюторлардан) жабдықты жеткізуге ұсынылатын авторландыру хатын қоса беруі тиіс.** |
| 5 | Байланысты қызметтер (қажет  болған жағдайда көрсетіледі)  (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) | Жеткізуші сондай-ақ төмендегілерді қарастыруы қажет: интеграция (Dalet, Harmonic)/орнату/диагностика / тестілеу, барлық жабдықты тасымалдау. |
| 6 | Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда орындаушыға қойылатын қосымша талаптар және онымен  мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған  жағдайда көрсетіледі)(Әлеуетті  өнім берушіні көрсетілген  мәліметтерді көрсетпегені немесе  бермегені үшін қабылдамауға жол  берілмейді |  |
| 7 | Жеткізу уақыты | Шарт күшіне енген күннен бастап 2022 жылғы 20 желтоқсанға дейін |
| 8 | Тауарды жеткізу орны | Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы, Д. Қонаев к., 4. |