**«Жиынтықта санитариялық аспаптары бар, үстелдің үстіңгі тақтайын орнатумен ауыстыру бойынша жұмыс»**

**Сатып алынатын жұмыстың**

**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптар** |
| **1** | Қызметтің атауы | Жиынтықта санитариялық аспаптары бар, үстелдің үстіңгі тақтайын орнатумен ауыстыру бойынша жұмыс |
| 2 | Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 ай |
| 3 | Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы: | 1. А.0.002; А.001 екі санитарлық торпатарда үстелдің үстіңгі тақтайын монтаждау: - А.0.002 санитарлық торабында тақтайдың ұзындығы– 2 000 мм екі шұңғылшамен, - А.0.001 санитарлық торабында тақтайдың ұзындығы– 4132 мм үш шұңғылшамен,- үстелдің үстіңгі тақтайлардың жалпы ұзындығы – 6 132 мм,- үстелдің үстіңгі тақтайлардың ені - 600 мм,- үстелдің үстіңгі тақтайлардың барлық ұзындығы бойынша жиектің биіктігі - 220 мм,- үстелдің үстіңгі тақтайлардың барлық ұзындығы мен ені бойынша түсіру биіктігі - 200мм. Жасанды тастың құрамы (кварц агломераты) 93-95% табиғи кварц, 5-7% полиэфир шайыры. Үстелдің үстіңгі тақтайының материалы - табиғи кварц пен синтетикалық шайырлар негізінде жасалған кварц агломераты. Кварц агломератының тозуға төзімділігі жоғары және механикалық зақымдануға төзімді.2. Шұңғылшаларды монтаждау - 5 дана. Керамикалық шұңғылша (қол жуғыш), керамика, пішіні сопақ, ақ түсті, бетіне орнатылған қондырғы, ені – 540 мм, биіктігі – 160 мм, ұзындығы – 400 мм, араластырғыш саңылауы, асып төгілу.3. Қол жуғышқа арналған араластырғыштарды монтаждау - 5 дана. Құйма корпус, материалы жез, бір тетікпен басқару, бекітілген шүмек айналуы, шүмек бұрылмайды, биіктігі 160 мм-ден кем емес, бұрылмайтын шүмектің ұзындығы 150 мм-ден кем емес, салмағы 2 кг-нан кем емес, керамикалық картридж, араластырғышқа арналған иілгіш қосылыс 60 см-ден кем емес ...4. Сифондарды монтаждау - 5 дана. Шұңғылшаға арналған сифон, металл, шығару-1¼, диаметрі 32 мм тік құбырмен кәрізге ағызылатын, сифонның материалы жез.5. Барлық көрсетілген жабдықтар мен материалдар жеткізушінің есебінен шарттың сомасына кіреді.  |
| 4 | Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) | Жеткізуші келісімшарт жасасқаннан кейін міндетті:1. Тапсырыс берушімен жұмыстың орны мен уақытын келісуге.2. Тапсырыс берушімен үстелдің үстіңгі тақтайының түсін келісуге.3. Санитарлық тораптың жалпы дизайнын бұзбауға.4. Айна беттеріндегі ақауларды болдырмау үшін жұмыс жүргізілетін жерлерде айналарды қорғаныс материалымен жабуға.5. Гидравлика мен герметиканы қосу мен сынау арқылы санитарлық аспаптарды монтаждауды жүргізуге.6. Жұмыс орнында тазалық пен тәртіпті сақтауға.7. Жұмыс жүргізу орындарында қоқысты шығарумен тазалық жұмыстарын жасауға.8. Жұмыс орнында қауіпсіздік техникасын сақтауға.9. Жеткізуші Тапсырыс берушінің материалдық құндылықтарының сақталуын қамтамасыз етуге міндетті. Зақымдалған жағдайда, Жеткізуші Тапсырыс берушінің материалдық құндылықтарын, мүлкін жою және өтеу бойынша барлық қаржылық шығындарды өз мойнына алады. |