**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**закупаемой Работы**

**«Работа по замене столешницы с установкой, с санитарными приборами в комплекте»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Раздел** | **Требования** |
| 1 | Наименование услуги | Работа по замене столешницы с установкой, с санитарными приборами в комплекте. |
| 2 | Гарантийный срок (в месяцах) | 12 месяцев |
| 3 | Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных | 1. Монтаж столешниц в 2-х санузлах А.0.002; А.0.001:  - длина столешницы в санузле А.0.002 – 2 000 мм с двумя раковинами,  - длина столешницы в санузле А.0.001 – 4 132 мм с тремя раковинами,  - общая длина столешниц – 6 132 мм,  - ширина столешниц – 600 мм,  - высота кромки по всей длине столешниц – 220 мм,  - высота опуска по всей длине столешниц – 200 мм. Состав искусственного камня (кварцевого агломерата) – 93-95% природного кварца, 5-7% полиэфирной смолы. Материал столешницы – кварцевый агломерат, созданный на основе натурального кварца и синтетических смол.  2. Монтаж раковин в количестве – 5 шт.  Раковина (умывальник) керамическая, форма овальная, цвет белый, установка накладная, отверстие под смеситель, перелив, ширина – 540 мм, высота – 160 мм, длина – 400 мм.  3. Монтаж смесителей для умывальника в количестве – 5 шт. Корпус смесителя литой, материал латунь, управление одно рычажное, вращение излива - фиксированное, носик не поворотный, высота не менее 160 мм, длина носика не менее 150 мм, вес не менее 2 кг, картридж керамический, гибкое соединение для смесителя не менее 60 см.  4. Монтаж сифонов в количестве – 5 шт. Сифон для раковины металлический, выпуск – 1 ¼, с отводом в канализацию прямой трубой диаметром 32 мм, материал сифона - латунь.  5. Все указанные материалы и оборудование входят в сумму договора, за счет поставщика. |
| 4 | Условия к потенциальному  поставщику в случае определения его победителем и  заключения с ним договора о  государственных закупках  (указываются при необходимости) (Отклонение  потенциального поставщика за не указание и непредставление  указанных сведений не допускается) | Поставщик после заключения договора должен:  1. Согласовать с Заказчиком место и время проведения работ.  2. Согласовать цвет столешниц с Заказчиком.  3. Не нарушать общий дизайн санузла.  4. В местах проведения работ во избежание дефектов зеркальных поверхностей, зеркала накрывать защитным материалом.  5. Произвести монтаж санитарных приборов с подключением и испытанием на гидравлику и герметичность.  6. Соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте.  7. Произвести уборку в местах проведения работ, с вывозом мусора.  8. Соблюдать технику безопасности на рабочем месте.  9. Поставщик обязан обеспечивать сохранность материальных ценностей Заказчика. В случае нанесения ущерба, все финансовые затраты по устранению и возмещению материальных ценностей, собственности Заказчика, Поставщик берет на себя. |