**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Раздел | Требования |
| 1 | Наименование товара | Активный антенный сплиттер |
| 2 | Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок |  |
| 3 | Год выпуска | Не ранее 2020 года |
| 4 | Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| 5 | Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Активный антенный сплиттер для многоканальных беспроводных микрофонных систем.  Антенный сплиттер: не менее 2 х 1:8, активный  Радиочастотный диапазон: не менее 470 МГц не более 870 МГц  Антенный вход:  - разъемы: не менее 2xBNC  - импеданс: не менее 50 Ом  Антенный выход:  - разъемы: не менее 16xBNC  - импеданс: не менее 50 Ом  Максимальное количество подключаемых ресиверов:не менее 16  Питание бустеров: не менее 12 В DC, 70 мА каждый  Диапазон рабочих температур: от -10 до +55 °С  Питание: не менее 100В не более 240 В АС  Потребляемый ток: не менее 8 ВА  Вес: не более 3 кг  Возможность использования не менее двух сплиттеров и организации не менее 32 каналых систем.  Сплиттер должен иметь полноценный 1-юнитовый рэковый корпус и инсталлироваться в стандартную 19'' стойку.  При поставки должно быть телескопическая антенна, сплиттер, рэковый адаптер и сетевой кабель.  Необходмо совместимость с ресиверпми  Sennheiser EM3732, Sennheiser EM300-500 и антеннами Sennheiser AD3700, Sennheiser AB3700.  Недопустимо поставка активного сплиттера, бывшего в употреблении, восстановленного, переработанного или каким-либо образом модифицированного.  В составе акциона Потенциальный Поставщик должен предоставить авторизационное письмо от производителя оборудования, либо его официального представителя (дилера или дистрибьютора) указанного в технической спецификации Потенциального поставщика. |
| 6 | Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) |  |
| 7 | Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) |  |