**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптары** |
| 1 | Тауардың атауы | Белсенді антенналық сплиттер |
| 2 | Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. |  |
| 3 | Шыққан жылы | 2020 жылдан ерте емес |
| 4 | Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 |
| 5 | Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | Көп арналы сымсыз микрофон жүйелеріне арналған белсенді антенналық сплиттер.  Антенналық сплиттер:кемінде 2 х 1: 8, белсенді  Радиожиілік диапазоны: 470 МГц –тен кем емес 870 МГц- тен көп емес;  Антенналық кірісі:  - ағытпалар: кемінде 2xBNC;  - импеданс: кемінде 50 Ом;  Антенналық шығысы:  - ағытпалар: кемінде 16xBNC;  - импеданс: кемінде 50 Ом;  Қосылатын ресиверлердің ең көп саны:16-дан кем емес  Бустерлерді қоректендіру: кемінде 12 В DC, әрқайсысы 70 мА;  Жұмыс температураларының диапазоны: -10-нан +55 °C-қа дейін;  Қоректендіру: кемінде 100 В 240В-тан көп емес АС;  Тұтынылатын ток: 8 ВА кем емес;  Салмағы: 3 кг артық емес  Кемінде екі сплиттерді пайдалану және кемінде 32 арна жүйесін ұйымдастыру мүмкіндігі.  Сплиттерде толыққанды 1-юнитті рэктік корпустың болуы және стандартты 19" тірекке орнатылуы керек.  Жеткізу кезінде телескопиялық антенна, сплиттер, рэктік бейімдегіш және желілік кабель болуы қажет.  Sennheiser EM 3732, Sennheiser EM 300-500 ресиверлерімен және Sennheiser AD3700, Sennheiser AB3700 антенналарымен үйлсімділігі қажет.  Пайдаланылған, қалпына келтірілген, қайта өңделген немесе кез келген тәсілмен түрлендірілген белсенді сплиттерлерді жеткізуге жол берілмейді.  Аукцион құрамында Әлеуетті Жеткізуші Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген жабдықты өндірушіден немесе оның ресми өкілінен (дилерден немесе дистрибьютордан) авторландыру хатын ұсынуы керек. |
| 6 | Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) |  |
| 7 | Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда орындаушыға қойылатын қосымша талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі)(Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді |  |