**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**Закупаемых Товаров**

**«Бытовой кондиционер»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Раздел** | **Требования** |
| 1 | Наименование товара | Бытовой кондиционер |
| 2 | Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок | Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия.ГОСТ 26963-86 |
| 3 | Год выпуска |  |
| 4 | Гарантийный срок (в месяцах) | 12 месяцев |
| 5 | Описание требуемых функциональных, технических,качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Кондиционер настенный (сплит-система)Холодопроизводительность не менее – 6,8 кВт.Потребляемая мощность при охлаждении не более – 2,1 кВт.Объем воздуха внутреннего блока не менее – 1100 м3/ч.Электропитание Ф/В/Гц – 1/230/50Хладагент – R32Размеры внешнего блока не менее (ШхВхГ) – 860х650х310 мм.Размеры внутреннего блока не менее (ШхВхГ) – 977х315х236 мм. |
| 6 | Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки ииспытания товаров) | Трубопроводы системы для движения хладагента должны строго соответствовать рекомендациям производителя оборудования, по монтажу и эксплуатации, данного кондиционера.Системы бытового кондиционера должны заполнены хладагентом и должны быть готовы к запуску.Монтаж и пуско-наладочные работы поставляемого оборудования «под ключ».  |
| 7 | Условия к потенциальномупоставщику в случае определения его победителем изаключения с ним договора огосударственных закупках(указываются при необходимости) (Отклонениепотенциального поставщика за не указание и непредставлениеуказанных сведений не допускается) | 1. Оборудование должен быть новым. 2. Все работы требуется выполнять с соблюдением всех требований и рекомендаций производителя оборудования.3. Сопутствующие Работы должны соответствовать требованиям и нормам правил технической эксплуатации (ПТЭ), правил техники безопасности (ПТБ), правил пожарной безопасности (ППБ) Республики Казахстан и Заказчика;4. После завершения оказания сопутствующих Работ работниками потенциального «Поставщика» по указанию «Заказчика», производится процесс проверки работоспособности Оборудования для дальнейшей эксплуатации, а также уборка потенциальным «Поставщиком» рабочего места и утилизация отработанных технических материалов по завершении оказания установки кондиционера. |