**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Раздел | Требования |
| 1 | Наименование товара | Восьмиканальный оптический разветвитель |
| 2 | Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок | СТ РК 1087-2002 Единая система программной документации. Руководство пользователя. Требования к составу, содержанию и оформлению. |
| 3 | Год выпуска | Не ранее 2022 года |
| 4 | Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| 5 | Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Данное оборудование (плата) разделяет один оптический сигнал на 8 оптических выходов.  Форм-фактор платы: не более 2 слотов.  **Входные/выходные сигналы:**  Количество входов: не менее 1 шт.  Тип разъема: SC/PC.  Количество выходов: не менее 8шт.  Тип разъема: SC/PC.  Диапазон длины волны: от 1270 нм. до 1610 нм.  Обратные потери: стандартный - не более 10 дБ, максимальный - не более 11 дБ.  Однородность: не более 0,9 дБ.  Направленность: не более 55 дБ.  Размер волокна: не менее 8,5 мкм и не более 9,5 мкм одномодового волокна.  **Электрические характеристики:**  Потребляемая мощность: не более 48 Вт;  Совместимость с оборудованием “7800FR - QT” от Evertz.  Совместимость с программой VistaLink Pro (версия 12.0.0 b-2066)  Наличие модуля для подключения платы во фрейм “7800FR-QT”  Идентичная к имеющейся в эксплуатации плате 7705DS-8  от Evertz;  Недопустима поставка оборудования, бывшего в употреблении или восстановленного.  Целостность оборудования не должна быть нарушена.  Поставляться оборудование должно в упаковке, без нарушений целостности.  В составе аукциона Потенциальный поставщик должен предоставить авторизационное письмо от производителя либо его официального представителя (дилера или дистрибьютора) указанного в технической спецификации Потенциального поставщика |
|  | Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | В сумму включена доставка. |
| 7 | Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) |  |