**Медиа мәліметтерді басқару, мұрағаттау және хабар таратудың автоматтандыру жүйесіне техникалық қолдауды мемлекеттік сатып алуыдың**

**Техникалық ерекшелігі**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптар** |
| 1 | Қызметтің атауы | Медиа мәліметтерді басқару, мұрағаттау және хабар таратудың автоматтандыру жүйесіне техникалық қолдау |
| 2 | Кепілдік мерзімі (айлар) | 10 ай |
| 3 | Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы: | Радиохабар тарату кешенінде қолданылатын SYNADYN RADIO 2 бағдарламалык кешенінің маңызды нұсқаларымен жаңарту арқылы жедел техникалық қолдау көрсету.Жаңартылатын бағдарламалық жасақтама кешенде пайдаланып отырған қорғау кілттерінде жұмыс істеуі керек. Тапсырыс берушінің персоналына жұмыс, теңшеу және бағдарламалық кешенді баптау бойынша кеңес беру жұмыс күндері сағат 9:00-ден 21:00-ге дейін телефон арқылы жүзеге асырылуы тиіс Персоналға бағдарламалық кешеннің жұмысы, баптаулары және теңңшелімдері бойынша жазбаша түрде кеңес беру: Тапсырыс берушіден электрондық пошта арқылы келіп түскен жазбаша сұрақтарға жауаптар жұмыс күндері 24 (жиырма төрт) сағат ішінде электрондық пошта арқылы жүргізілуі тиіс.**Хабар таратудың Автоматтандырылған жұмыс орны**: *SYNADYN хабар тарату.*Эфир станциясына арналған бағдарламалық жасақтама. Бір немесе бірнеше байланысқан немесе тәуелсіз кестелермен хабар таратуға арналғанRDS кодерге динамикалық ақпарат қалыптастыру, хабар тарату хаттамасын қалыптастыру, сыртқы құрылғыларды басқару.*SYNADYN Интерактив.*Эфир жүргізушілерінің жұмысына арналған модуль. Джингл терезесін, карт-машинасын, хабар тарату пультінен (фейдер‐старт) басқару мүмкіндігін қолдау.Тікелей эфирді қолмен және жартылай автоматты режимде басқару, дыбыстық жолдарды жазу мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Көбінесе модуль «SYNADYN хабар тарату» кеңейтілім ретінде пайдаланылады.Музыкалық редактордың жұмыс орнында джингл тізімдерді дайындауға немесе радионың тікелей эфирде, ТВ шоуда джингл‐машина ретінде жеке қосымша түрінде қолдануға болады.*SYNADYN Ортақ қолжетімділік.*Шынайы уақыт режимінде бір мезгілде бірнеше қолданушыға эфир кестесінде оперативті жұмыс жасау мүмкіндігін қамтамасыз ететін модуль.*SYNADYN Агент.*Қашықтағы эфирлік станцияға эфирлік кестемен дыбыстық файлдарды автоматты түрде көшіру модулі. Радиостанция плей‐листтерін сәйкестендіру немесе екінші хабар тарату компьютеріне резервті көшіру ретінде қолдануға болады.**Мұрағатшының автоматтандырылған жұмыс орны:**SYNADYN Фонотека - (Клиент ДББЖ Rotator)Фонограмма мұрағатымен жұмыс істеуге арналған бағдарламалық модуль.SYNADYN Дыбысты белгілеу.Дыбыс файлдарын автоматты түрде белгілеуге (деңгейін реттеу, интро, микс, кодтар және т.б.) арналған модуль. Барлық фонотеканы өңдеу үшін файл тізімін автоматты түрде белгілеуді қолдау қажет. RMS бойынша (ортақ деңгеймен) фонотеканың қаттылығын қалыпқа келтіруді қамтамасыз етуі керек.**Жоспарлаушының автоматтандырылған жұмыс орны:**SYNADYN Кесте.Кестемен жұмыс істеу үшін арналған модуль, эфирге хабар тарату торын дайындауға арналған графикалық үлгілерді және эфирге шығарылған нәтижелерді автоматты түрде жасалатын протоколдармен және эфирді жазуды жоспарлау кестесін жасау. Сыртқы жүйелерді, музыкалық ротаторлар мен жарнамалық трафикті жоспарлау бағдарламаларын қолдау керек. Кестені дайындаған кезде, дыбыс уақытын өзгертпестен элементтердің дыбысын өзгертуге болады (Time stretch технологиясы).*SYNADYN* *Ортақ қолжетімділік.*Модуль бір мезгілде бірнеше пайдаланушыға нақты уақыт режимінде эфирлік кестесін жедел жұмыс істеу мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.*SYNADYN Фонотека - (СУБД Rotator Клиенті).*Фонограммалық мұрағатпен жұмыс істеу үшін арналған бағдарламалық модуль.*SYNADYN Есеп.*Әуендердің шығу статистикасы бойынша есептерді қалыптастыру мүмкіндігі. Баяндама эфирлік хаттамаларды талдауға негізделуі тиіс, яғни деректердің объективтілігін қамтамасыз ететін жоспарланған кестелерге қарағанда нақты тарихқа негізделген.*SYNADYN*  *Дыбыстық*  *түзету.*Модуль дыбыстық файлдарды автоматты түрде белгілеуге арналған (деңгейді реттеу, араластыру, енгізу, кодтар және т.б.). Толық кітапхананы бірден өңдеуге мүмкіндік беретін файлдар тізімін автоматты түрде түзетуді қолдауы керек. Кітапхананың көлемін RMS (орташа деңгей) бойынша қалыпқа келтіруді қамтамасыз ету.**Эфирді жазу автоматтандырылған жұмыс орны:***SYNADYN* *Эфирді жазу.*Автоматты көпканалды жазу және дыбыс бағдарламасын мұрағаттауды қолдауы керек. Өзінің эфирін жазу эфирлік тарату компьютердің протоколына салыну керек.**Эфирді бақылау автоматтандырылған жұмыс орны:***SYNADYN Медиамониторинг.*Бұл модуль таратылымды жазу арқылы жарнаманың нақты нәтижелерін тануға арналған. Ол бәсекелес радиостанцияларға және телеарналарға жарнама берушілерді орналастыру қызметін қадағалау үшін клиенттік бейнелердің нақты медиа-жоспарларын бақылау үшін пайдаланылуы мүмкін.**Монтаж автоматтандырылған жұмыс орны:***SYNADYN Watchfolder Агенті.*Модуль дайындалған материалдарды автоматты түрде мұрағатқа толықтырылуы тиіс.**Журналист автоматтандырылған жұмыс орны:***SYNADYN*  *Аудиоредактор .*Модуль дыбыстық материалдарды жедел жазуды және өңдеуді қамтамасыз етуі керек. Көпфункционалды редакторларды қосыңыз, жазылған материалдарды бір мезгілде жазу мен өңдейтін еркін параметрлерді (моно / стерео, іріктеу жиілігі, кодтау форматы және т.б.) қолдайтын файлдарды қосыңыз.**Жаналық дайындау автоматтандырылған жұмыс орны:***SYNADYN Air News.*Модуль кез-келген мұрағаттық мәтін көріністерін және дыбысты синхрондауды тез іздеумен бір дерекқорда жаңалықтарды жүйелеуді қамтамасыз етуі керек. Арнайы функциялардың санын, дыбыстық файлдармен жұмыс істеуді, фрагменттердің немесе блоктың ұзындығын есептеуді және эфир модулімен біріктіруді күшейтетін мәтіндік редакторға байланысты жаңалық блоктарын дайындау үдерісін оңайлатады.**Музыкалық редактор автоматтандырылған жұмыс орны:***SYNADYN Фонотека – (Rotator* *ДББЖ клиенті).*Фонограммалық мұрағатпен жұмыс істеу үшінарналған бағдарламалық модуль.**Редактордың автоматтандырылған жұмыс орны:***SYNADYN*  *Дыбыстық*  *түзету.*Модуль дыбыстық файлдарды автоматты түрде белгілеуге арналған (деңгейді реттеу, араластыру, енгізу, кодтар және т.б.). Толық кітапхананы бірден өңдеуге мүмкіндік беретін файлдар тізімін автоматты түрде түзетуді қолдауы керек. Кітапхананың көлемін RMS (орташа деңгей) бойынша қалыпқа келтіруді қамтамасыз ету.**Фонотека автоматтандырылған жұмыс орны:***SYNADYN Фонотека сервері.*Фонограммалар мұрағаты. Фонограммаларды сипаттау үшін метадеректердің санын және түрлерін ерікті түрде анықтау.SYNADYN Rotator.Қосымша радиостанциялардың біртұтас фонотекасын басқару үшін модуль мұрағат кеңейтуін қамтамасыз етуі қажет.Тапсырыс берушіге Шарттың толық орындалу кезеңі бойында бағдарламалық кешеннің жаңартуын (жаңарту шыққан жағдайда) тұрақты түрде беріп отыру. Тапсырыс берушінің пайдаланушыларын жаңартылған бағдарламалық кешеннің мүмкіндіктерімен таныстыру. |
| 4 | Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) |  |