**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптары** |
| 1 | Тауардың атауы | Оптикалық қабылдағыш |
| 2 | Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. |  |
| 3 | Шыққан жылы | 2021 жылдан ерте емес |
| 4 | Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 |
| 5 | Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | Evertz - 7800FR компаниясының жабдықтарымен үйлесімділік;  Оптикалық сигналды электрлік бейне сигналға түрлендіруге арналған тақта.  Оптикалық кірістер саны: 1-ден кем емес;  Тип коннекторы: SC/PC (FC / PC);  Лазердің қуаты: (-1 dBm) кем емес (-7 dBm) артық емес;  Оптикалық сигналдың кері жоғалуы: кем дегенде 25dB;  Бірмодты және көпмодты оптоталшықтарға келеді.  Қолданылатын толқын ұзындығы: 1270нм-ден 1610нм-ге дейін;  Сезімталдық: (-23 dBm) бастап (-28dBm)дейін;  Қолдау көрсетілетін бейне сигнал стандарттары: SMPTE ST259-C, SMPTE 292-1, SMPTE ST 305 (SDТi), DVB-ASI (бөлек дыбыссыз);  Шығыстар саны: кемінде 2;  Коннектор: IEC 61169-8 сәйкес BNC;  Электрлік бейне сигналының кері жоғалуы: 1.485 Гбит/с кезінде кемінде 15 dВ;  Аудио сигнал стандарттарын қолдау: AES3;  Шығыстар саны: кемінде 4;  Коннектор: IEC 61169-8 сәйкес BNC,  кемінде12 түйіспелі алынбалы клеммалы қалып;  Кедергі: 74 Ом-нан кем емес 75 Ом-нан көп емес;  Қоректендіру типі: +12В-тан кем емес, тұрақты ток.  Қашықтықтан бақылау, басқару және конфигурациялау мүмкіндігі үшін VistaLINK PRO (12.0.0. b-2066 нұсқасы немесе одан бұрынғы нұсқасы) жүйесімен интеграция.  Аукцион шеңберінде Әлеуетті Жеткізуші Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген жабдықты өндірушіден немесе оның ресми өкілінен (дилерден немесе дистрибьютордан) авторландыру хатын ұсынуы керек.  Тауарды жеткізу кезінде, егер экспедиторлық компанияның өкілі жеткізетін болса, оның Әлеуетті өнім берушінің мүдделерін білдіру құқығына сенімхаты болуы қажет. |
| 6 | Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) |  |
| 7 | Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда орындаушыға қойылатын қосымша талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі)(Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді |  |