**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптары** |
| 1 | Тауардың атауы | Сегіз арналы оптикалық тармақтағыш |
| 2 | Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. | ҚР СТ 1087-2002 Бағдарламалық құжаттаманың бірыңғай жүйесі. Пайдаланушы нұсқаулығы. Құрамына, мазмұнына және ресімдеуіне қойылатын талаптар. |
| 3 | Шыққан жылы | 2022 жылдан ерте емес |
| 4 | Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 |
| 5 | Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | Бұл жабдық (тақта) бір оптикалық сигналды 8 оптикалық шығысқа бөледі.  Тақтаның форм-факторы: 2 слоттан аспайды.  **Кіріс / шығыс сигналдары:**  Кірістер саны: кемінде 1 дана.  Ағытпа түрі: SC/PC.  Шығыстар саны: кемінде 8 дана.  Ағытпа түрі: SC/PC.  Толқын ұзындығының диапазоны: 1270 нм-ден 1610 нм-ге дейін.  Кері жоғалулар: стандартты-10 дБ-ден аспайды, максималды - 11 дБ-ден аспайды.  Біртектілігі: 0,9 дБ артық емес.  Бағыттылығы: 55 дБ артық емес.  Талшықтың мөлшері: 8,5 мкм-ден кем емес және 9,5 мкм артық емес бірмодты талшық.  **Электрлік сипаттамалары:**  Тұтынылатын қуаты: 48 Вт артық емес;  Evertz-тен "7800FR-QT" жабдығымен үйлесімділік.  VistaLink Pro(12.0.0 B-2066 нұсқасы) бағдарламасымен үйлесімділік  Тақтаны "7800FR-QT" фрейміне қосуға арналған модульдің болуы  Қолданыстағы пайдаланылатын Evertz-тен 7705 DS-8 тақтасына ұқсас;  Пайдаланылған немесе қалпына келтірілген жабдықты жеткізуге жол берілмейді.  Жабдықтың тұтастығы бұзылмауы керек.  Жабдық қаптамада, тұтастығын бұзбай жеткізілуі керек.  Аукцион құрамында Әлеуетті Өнім беруші Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген өндірушіден не оның ресми өкілінен (дилерден немесе дистрибьютордан) авторландыру хатын ұсынуы тиіс. |
| 6 | Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) | Соммаға жеткізу кіреді. |
| 7 | Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда орындаушыға қойылатын қосымша талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі)(Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді |  |