**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптары** |
| 1 | Тауардың атауы | Қоректендіру блоктарымен EQX матрицасыныңқоректендіру блоктарына арналған қоржын |
| 2 | Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. |  |
| 3 | Шыққан жылы | 2022 жылдан ерте емес |
| 4 | Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 ай |
| 5 | Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | Жиынтыққа кіреді:қоректендіру блоктарына арналған қоржын (фрейм) - кем дегенде 1, биіктігі 1RU артық емес тағанға орнату үшін Қоректендіру блоктары (модульдері) қоректендіру блоктарына арналған қоржында (фреймде) орналастырылған кемінде 4.Қоректендіру блоктары (модульдер) мен шасси бір-бірімен толық үйлесімді болуы керек.Қоректендіру блоктарымен EQX матрицасыныңқоректендіру блоктарына арналған қоржын жиынтығы қолданыстағы Evertz компаниясының "EQX16-FR-XLINK2" бейне матрицасының фреймымен үйлесімді болуы керек.Жиынтықтың негізгі сипаттамалары:Қоректендіру ағытпасы - кем дегенде 1,Ағытпа түрі Anderson-нан төмен емес;Тұрақты токтың кернеуі: 48 В артық емес;Айнымалы ток кірісі: 100 В - 240 В;Айнымалы ток жиілігі: 50 Гц - 60 ГцКіріс кернеуін автоматты түрде анықтау - иә.1 (бір) модульдің тұтынылатын қуаты: 1300 Вт кем емес;Пайдаланылған немесе қалпына келтірілген жиынртықты жеткізуге жол берілмейді.Жиынтықтың тұтастығы бұзылмауы керек.Жиынтық тұтастығын бұзбай, қаптамада жеткізілуі керек.Аукцион құрамында әлеуетті өнім беруші әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген өндірушіден не оның ресми өкілінен (дилерден немесе дистрибьютордан) авторландыру хатын ұсынуы тиіс. |
| 6 | Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) | Сомаға жеткізу кіреді. |
| 7 | Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда орындаушыға қойылатын қосымша талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі)(Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді | . |