**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптары** |
| 1 | Тауардың атауы | 2,4ГГц-ті белсенді антенна |
| 2 | Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. |  |
| 3 | Шыққан жылы | 2021 жылдан ерте емес |
| 4 | Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 |
| 5 | Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | Байланысқа арналған қабылдағыш-таратқыш антенна жиілігінің диапазоны: 2,400-тен 2,483 МГц-ке дейін;  Белсенді антеннаның жабын аймақтары: 400 м кем емес;  Қабылдағыш-таратқыш антенна су мен шаңнан қорғау дәрежесі бойынша кемінде IP53 қорғау дәрежесіне ие болуы тиіс;  Шығу қуаты: 63 мВт(ЕО) кем емес, 158 мВт (RoW ) көп емес;  Антенна FSІІ-BASE-II базалық станциясымен үйлесімді болуы, сондай-ақ 1.9 ГГц-тен 2.4 ГГц-ті жиіліктегі белдік белтпактармен өзара әрекеттесуі тиіс.  Бір белсенді антенна кем дегенде 4 дана белдік белтпактарды қолдауы қажет;  Антеннада базалық станцияға қосуға арналған кемінде бір дана RJ 45 ағытпасы болуы керек;  Кіріс кернеуі: 100 В кем емес 240 В артық емес;  Шығу кернеуі: кемінде 24 В  Антеннаның жинақтамасында микрофон тірегіне кемінде бір бекіткіш және кемінде бір дана қоректендіру кабелі болуы тиіс.  Антеннаға арналған бекіткіш антеннаның өлшемімен сәйкес келуі қажет;  Ұзындығы: 50мм кем емес;  Ені: 130мм кем емес;  Биіктігі: 170мм кем емес.  Аукцион шеңберінде Әлеуетті Жеткізуші Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген жабдықты өндірушіден немесе оның ресми өкілінен (дилерден немесе дистрибьютордан) авторландыру хатын ұсынуы керек. |
| 6 | Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) | Жеткізілетін жабдықты баптауды қамтамасыз ету. |
| 7 | Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда орындаушыға қойылатын қосымша талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі)(Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді |  |