**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Раздел | Требования |
| 1 | Наименование товара | Активный антенный сплиттер |
| 2 | Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок |  |
| 3 | Год выпуска | Не ранее 2022 года |
| 4 | Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| 5 | Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Активный антенный сплиттер для многоканальных беспроводных микрофонных систем.  Антенный сплиттер: не менее 2 х 1:8, активный;  Радиочастотный диапазон: 470-870 МГц;  Антенный вход:  - разъемы: не менее 2xBNC;  - импеданс: 50 Ом;  Антенный выход:  - разъемы: не менее 16xBNC;  - импеданс: 50 Ом;  Максимальное количество подключаемых ресиверов:не менее 16;  Питание бустеров: 12 В DC, 70 мА каждый;  Диапазон рабочих температур: от -10 до +55 °С;  Питание: 100-240 В АС;  Потребляемый ток: 8 ВА;  Вес: не более 3 кг;  Возможность использования двух сплиттеров и организации не менее 32 каналых систем.  Сплиттер должен иметь полноценный 1-юнитовый рэковый корпус и инсталлироваться в стандартную 19'' стойку.  При поставки должно быть телескопическая антенна, сплиттер, рэковый адаптер и сетевой кабель.  Необходмо совместимость с ресиверами  Sennheiser EM3732, Sennheiser EM300-500 и антеннами Sennheiser AD3700, Sennheiser AB3700.  Недопустимо поставка активного сплиттера, бывшего в употреблении, восстановленного, переработанного или каким-либо образом модифицированного.  В составе аукциона Потенциальный Поставщик должен предоставить копию авторизационного письма от производителя оборудования, либо его официального представителя (дилера или дистрибьютора) указанного в технической спецификации Потенциального поставщика. |
| 6 | Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) |  |
| 7 | Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) |  |