**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Раздел | Требования |
| 1 | Наименование товара | Блок питания для фрейма |
| 2 | Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок |  |
| 3 | Год выпуска | Не ранее 2023 |
| 4 | Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| 5 | Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Модульный блок питания встраиваемый во фрейм корзины EMX6-FR  **Основные характеристики:**  Напряжение: не менее 100 В и не более 240 В переменного тока;  Частота: не менее 50 и не более 60 Гц;  Максимальный потребляемый ток: не более 9.5 А при напряжение не более 115 В, не более 4 А при напряжение не более 220В;  Максимальная потребляемая мощность: не более 850 Вт;  Максимальная нагрузка модуля не более 650 Вт;  Коннектор: IEC 60320 С15/С16;  Рабочая температура: не менее 0°C и не более 40°C.  **Габариты:**  Длина: не менее 33,3 см и не более 33,5 см;  Ширина: не менее 5,9 см и не более 6,1 см;  Высота; не менее 20,8 см и не более 20,9 см.  Совместимость с фреймом «EMX6-FR» c серийным номером 241 374 0021 от Evertz.  Идентичный имеющемуся блоку питания EMX6-PS для фрейма EMX6-FR от Evеrtz.  Недопустима поставка оборудования, бывшего в употреблении или восстановленного.  Целостность оборудования не должна быть нарушена.  Поставляться оборудование должно в упаковке, без нарушений целостности. |
| 6 | Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | В сумму включена доставка |
| 7 | Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) |  |