**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптары** |
| 1 | Тауардың атауы | Деембедер |
| 2 | Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. |  |
| 3 | Шыққан жылы |  |
| 4 | Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 |
| 5 | Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | Evertz - 7800FR компаниясының құрылғыларымен үйлесімділігі;Дыбысты деэмбеддирлеу платасы HD бейне сигналының 1,5 Гбит/с немесе SD бейне сигналының барлық 4 тобынан эмбеддирленген дыбысты шығарып алады;Бейне сигналды қолдайтын стандарттар: кем дегенде SMPTE ST 292-1 (1,5 Гбит/с), (1080i / 60, 1080i / 59,94, 1080i / 50, 1080p / 30sF, 1080p / 29,97sF, 1080p / 25sF, 1080p / 24sF, 1080p / 23,98sF, 720p / 60 , 720p / 59,94), 1035i / 60, 1035i / 59,94,1080p / 30, 1080p / 29,94, 1080p / 25, 1080p / 24, 1080p / 23,98, 720p / 50);Кіріс саны: 1-ден кем емес;Коннектор: IEC 61169-8 сәйкес BNC;Аудио кірісін қолдайтын стандарттар: кем дегенде SMPTE ST 299-1-24 бит 48кГЦ синхронды,SMPTE ST 272-20бит 48 кГЦ синхронды; Қайта синхрондалған HD/SD шығыстарының саны: 2-ден кем емес; Электрлік бейне сигналының кері жоғалуы: 1,5 Гбит/с дейін 15 dB-ден кем емес;AES дыбыс шығысының болуы: 8-ден кем емесЖиілігі: кем дегенде 48кГцҚуат көзінің типі: кемінде +12В, тұрақты тоқ.Алыстан бақылау, басқару және конфигурациялау мүмкіндігіне ие болу үшін VistaLINK PRO жүйесімен интеграциялануы қажет.Аукцион құрамында әлеуетті өнім беруші жабдық өндірушісінен не оның әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген ресми өкілінен (дилерден немесе дистрибьютордан) авторизациялық хаттың көшірмесін ұсынуға тиіс. |
| 6 | Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) |  |
| 7 | Әлеуетті өнім берушіге оны жеңімпаз деп анықтаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді) |  |