**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Раздел | Требования |
| 1 | Наименование товара | Деембедер |
| 2 | Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок |  |
| 3 | Год выпуска |   |
| 4 | Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| 5 | Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Совместимость с оборудованием от компании Evertz - 7800FR;Плата деэмбеддирования звука извлекает эмбеддированное аудио из всех 4 групп последовательного HD-видеосигнала 1,5 Гбит / с или SD-видеосигналаПоддерживаемые стандарты видео сигнала: не менее SMPTE ST 292-1 (1,5 Гбит / с), (1080i / 60, 1080i / 59,94, 1080i / 50, 1080p / 30sF, 1080p / 29,97sF, 1080p / 25sF, 1080p / 24sF, 1080p / 23,98sF, 720p / 60 , 720p / 59,94), 1035i / 60, 1035i / 59,94,1080p / 30, 1080p / 29,94, 1080p / 25, 1080p / 24, 1080p / 23,98, 720p / 50);Количество входа: не менее 1-го;Коннектор: BNC согласно IEC 61169-8;Поддерживаемые стандарты аудиовхода: не менее SMPTE ST 299-1-24 бит 48кГЦ синхронный SMPTE ST 272-20бит 48 кГЦ синхронный;Количество выходов HD/SD с повторной синхронизацией: не менее 2;Обратные потери электрического видео сигнала: не менее 15 dB до 1,5Гбит/с;Наличие аудио выхода AES: не менее 8Частота: не менее 48кГцТип питания: не менее +12В, постоянного тока.Интеграция с системой VistaLink PRO для возможности дистанционного контроля, управления и конфигурации.В составе аукциона Потенциальный Поставщик должен предоставить копию авторизационного письма от производителя оборудования, либо его официального представителя (дилера или дистрибьютора) указанного в технической спецификации Потенциального поставщика. |
| 6 | Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) |  |
| 7 | Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) |  |