**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Бөлімі** | **Талаптары** |
| 1 | Тауардың атауы | Екі арналы цифрлық жартылай рэкті қабылдағыш |
| 2 | Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. |  |
| 3 | Шыққан жылы | 2023 жылдан ерте емес |
| 4 | Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 |
| 5 | Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | Қайталанатын жиіліктер диапазоны: 20 Гц-тен кем емес және 20000 Гц-тен артық емес;  Радиожиілік диапазоны: 470 МГц кем емес 550 МГц артық емес;  Ауыстыру жолағы: 88 МГц дейін;  Сымсыз жіберудің кідірісі: 1,9 мс аспайды;  Динамикалық диапазон 134 дБ;  Интермодуляциясы жоқ арналар: кемінде AES 256 шифрлауымен 293-тен артық емес;  Ethernet арқылы қоректенуі (PoЕ IEEE 802.3af, 3-сыныптан кем емес);  Қуат блогының болуы: 1А-ға кемінде 12В;  Ethernet қосылымдары: кем дегенде 2 ағытпа (IPv4 және IPv6);  Антенна кірісі: кем дегенде 2 (BNC ағытпасы);  Шығу: кем дегенде 2 (XLR male ағытпасы);  кем дегенде 2 (miniJaсk ағытпасы);  Жұмыс температурасы: -10°С-дан +55°С-ге дейін;  Салмағы: 1 кг кем емес.  Жеткізу жиынтығында кем дегенде 2 өзекті антенна, бекіткіштер жиынтығы, ЕW-D қуат көзі (адаптерлер жиынтығымен) болуы керек.  Sennheiser AD3700, Sennheiser AB 3700 антенналарымен үйлесімді болуы қажет.  Бұрын пайдалануда болған, қалпына келтірілген, қайта өңделген немесе қандай да бір жолмен өзгертілген қабылдағышты жеткізуге жол берілмейді. Аукцион құрамында әлеуетті Өнім беруші жабдық өндірушісінен не оның ресми өкілінен (дилерден немесе дистрибьютордан) әлеуетті Өнім берушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген авторизациялық хаттың көшірмесін ұсынуға тиіс. |
| 6 | Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) |  |
| 7 | Әлеуетті өнім берушіге оны жеңімпаз деп анықтаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді) |  |