**Техническая спецификация**

**по государственной закупке товара кабель информационный UTP**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Раздел** | **Требования** |
| 1 | Наименование товара | Кабель информационный UTP |
| 2 | Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с учетом нормирования государственных закупок |  |
| 3 | Год выпуска | Не ранее 2022 года |
| 4 | Гарантийный срок (в месяцах) | Не менее 12 месяцев |
| 5 | Описание требуемых функциональных, технических,качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Кабель предназначен для прокладки офисных и технологических сетей.Диаметр жилы: не менее 0,57 ммКатегория витой пары: 6Количество пар в кабеле: 4Материал проводника кабеля: Cu (100% медь)Тип кабеля: витая параТип витой пары: UTPТип упаковки кабеля: Катушка Рабочая температура: - 40…70 СПредназначен для внутренней прокладки. Катушка не менее 300 и не более 306 метров. |
| 6 | Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки ииспытания товаров) |  |
| 7 | Условия к потенциальномупоставщику в случае определения его победителем изаключения с ним договора огосударственных закупках(указываются при необходимости) (Отклонениепотенциального поставщика за не указание и непредставлениеуказанных сведений не допускается) |  |